招标项目资料评审清单

# 一、资料清单

**1、营业执照：**营业执照处于有效期内，运营正常，成立时间2023年8月1日前，注册资本达到1000万及以上，经营范围必须涵盖电线电缆，不接受个体工商户投标；

2、**员工证明：**投标方需提供近一年参保证明或社保清单或商业保险证明，社保清单需有社保局公章，商业保险需盖章，需体现参保人数。参保人数≥50；

**3、产权证明或租赁合同：**投标方需提供在有效期内的产权证明或租赁合同，生产厂家固定营业场所面积不少于10000平方米，代理商固定营业场所面积不少于150平方米，其所代理的产品生产厂家固定营业场所面积不少于10000平方米；产权证明或租赁合同没有体现实际面积需要提供说明，合同地址与营业执照注册地址不一致，需要提供关联说明；租赁合同需双方盖章。

**4、业绩证明：**

1. 时间范围：2023年1月1日至2025年7月31日期间；
2. 业绩要求：设备、自动化、汽车等行业相关产品;
3. 材料证明：投标方须提供连续12个月销售累计金额不小于3000万元销售合同，以及合同对应的发票或验收证明或收款记录或纳税证明。
4. **财务报表：**投标方有良好的财务状况，投标方须提供上一年及近三个月的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)；

**6、生产设备及检测设备要求：**投标方需提供以下设备清单提供，投标方若为代理商及经销商,需提供销售品牌生产厂家生产设备及检测设备清单。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 工艺要求 | 是否可负偏离 |
| 1 | 生产设备 | 拉丝机 | 16 | 表面光洁度：无划痕、氧化，电阻率达标 | 是 |
| 2 | 绞铜机 | 3 | 导体表面无损伤、绞合后电阻达标、机械性能良好。导体结构（节距、根数等）符合国标规定。 | 否 |
| 3 | 编织机 | 8 | 稳定、可靠地实现目标编织覆盖率并保证编织层的均匀性、结构完整性和表面质量。 | 是 |
| 4 | 成缆机 | 1 | 符合不同类型线缆标准的节距、张力控制，成缆后电缆需圆整紧实，机械性能良好，电气性能达标。 | 否 |
| 5 | 挤出/押出机 | 10 | 挤出紧密，厚度均匀，厚度符合GB/T5023每种规格的厚度，无气泡、杂质、划伤 | 否 |
| 6 | 检测设备 | 导体电阻测试仪 | 1 | 试验要求符合GB/T 3048.4 | 否 |
| 7 | 绝缘电阻测试仪 | 1 | 试验要求符合GB/T 3048.5 | 否 |
| 8 | 耐压测试仪 | 1 | 试验要求符合GB/T 3048.8 | 否 |
| 9 | 投影仪/测量显微镜 | 1 | 试验要求符合GB/T 2951.11 | 否 |
| 10 | 拉力试验机 | 1 | 试验要求符合GB/T 2951.11 | 否 |
| 11 | 老化试验机 | 1 | 试验要求符合GB/T 2951.12 | 是 |
| 12 | 工频火花机 | 1 | 试验要求符合GB/T 3048.7 | 是 |

**7、证书：**投标方需提供有效期内的ISO9001质量管理体系证书。投标方若为代理商或经销商，需提供销售品牌代理证或授权书，提供销售品牌厂家有效期内的ISO9001质量管理体系证书；

注：以上资料需加盖公司公章。同一文件页数≥2页时，请加盖骑缝章；不得在资料任何位置出现有关标的物价格信息或其它标记。资料必须真实、有效。若发现作假，取消投标资格。

# 二、资料封装要求：

1、资料请密封封装。须加贴封条，封口、转角、缝隙等处都须加盖密封章（公章）；

2、文件信袋封条上应写明：投标企业名称和地址。

**三、投寄方式：**

快递到招标方。

# 四、资料评审及现场考察时间：

1、资料清单提交及截止日期：2025年8月22日-9月4日

2、资料评审日期：2025年9月5日

3、现场考察日期：预计2025年9月6日-9日

注：资料评审通过后进行现场考察，资料评审及现场考察均合格的投标方方可参与投标。